**ГРАДСКА ОПШТИНА МЛАДЕНОВАЦ**

Ул. Јанка Катића бр. 6

11400 Младеновац

тел./факс: 011/8241-600; 011/8230-145

 www.mladenovac.rs

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

**ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК**

**OП-ЈН БРОЈ 3.14/2019**

**ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ИЗВОЂЕЊА ПРЕОСТАЛИХ**

**РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА У МЗ СЕНАЈА –**

**I ФАЗА, ОП-ЈН БР. 3.14/2019**

**Јавно отварање понуда одржаће се дана 30.12.2019. године**

**Новембар 2019. године**

 Укупан број страна: 44

 На основу члана 32. и члана 61. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон) и члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ("Сл. гласник РС", број 86/2015), Одлуке о покретању отвореног поступка јавне набавке извођења радова на реконструкцији објекта у МЗ Сенаја - I фаза, OП-ЈН бр. 3.14/2019, број 03.10.404-103/2019 од 28.11.2019. године и Решења о образовању комисије за спровођење отвореног поступка за предметну јавну набавку број 03.10.404-103/2019 од 28.11.2019. године, припремљена је:

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

**за јавну набавку извођења радова на реконструкцији објекта**

**у МЗ Сенаја - I фаза, ОП-ЈН бр. 3.14/2019**

Садржај конкурсне документације:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Поглавље* | *Назив поглавља* | *Страна* |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| II | Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђивање гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. | 4 |
| III | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 5 |
| IV | Критеријум за доделу уговора | 8 |
| V | Обрасци који чине саставни део понуде | 8 |
| VI | Модел уговора о јавној набавци | 33 |
| VII | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 40 |

# I - ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

 **ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ**

 Градска општина Младеновац

 11400 Младеновац

 Ул. Јанка Катића бр. 6

 Шифра делатности: 84.11

 Матични број: 07049234

 ПИБ: 102152909

 Интернет страница: http://www.mladenovac.rs/

 **ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ**

 Предмет јавне набавке је извођење радова на реконструкцији објекта у МЗ Сенаја - I фаза, OП-ЈН бр. 3.14/2019.

 **ПАРТИЈЕ**

 Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

 **НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ (ОРН)**

45454000 - радови на реконструкцији

 **ЦИЉ ПОСТУПКА**

 Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

 **КОНТАКТ ОСОБА/СЛУЖБА**:

 За ближе информације заинтересована лица се могу обратити Комисији за јавну набавку сваког радног дана од 7,30-15,30 часова, искључиво писменим путем, на е-mail: npetrovic@mladenovac.rs или на факс: 011/8230-145 или преко Писарнице Управе градске општине Младеновац, у ул. Јанка Катића бр. 6, у Младеновцу.

**II - ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ),**

**КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА,**

**РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА,**

**ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.**

**2.1. Врста радова**

 Извођење радова на реконструкцији објекта у МЗ Сенаја - I фаза, у складу са спецификацијом и техничким условима који су саставни део конкурсне документације.

**2.2.** **Техничке карактеристике, квалитет, количина, опис радова**

 Техничке карактеристике, квалитет, количина и опис радова дати су у поглављу ***V - ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ*** које садржи спецификацију радова, јединицу мере, уградњу материјала и сл. као и количину радова коју је потребно извршити.

**2.3** **Начин спровођења контроле и обезбеђивање гаранције квалитета**

 За укупан уграђени материјал Извођач радова мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте.

 Достављени извештаји о квалитету уграђеног материјала морају бити издати од акредитоване лабораторије за тај тип материјала.

 Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и техничким прописима, он га може одбити и забранити његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

 Извођач радова је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.

 У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност или функционалност објекта, Наручилац има право да тражи од Извођача радова да поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач радова у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује друго лице на терет Извођача радова.

 Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши у складу са законом којим се уређује планирање и изградња.

 Извођач радова се не ослобађа одговорности ако је штета настала због тога што је при извођењу одређених радова поступао по захтевима Наручиоца.

 Контрола и обезбеђивање гаранције квалитета спроводе се преко стручног надзора који, у складу са законом, одређује Наручилац, који проверава и утврђује да ли су радови изведени у складу са техничком документацијом и предвиђеном спецификацијом радова у погледу врсте, количине, квалитета и рока за извођење радова, о чему редовно извештава Наручиоца, у складу са уговором о вршењу стручног надзора и према законским прописима.

 Након окончања свих предвиђених радова уписом у Грађевински дневник, извођач радова је у обавези да обавести предстaвника наручиоца и стручни надзор, како би се потписао Записник о примопредаји радова.

 Битни захтеви који нису укључени у важеће техничке норме и стандарде, а који се односе на заштиту животне средине, енергетску ефикасност, безбедност и друге околности од општег интереса, морају да се поштују приликом извођења грађевинских и грађевинско занатских радова, у складу са прописима којима се уређују наведене области.

**2.4 Рок за извођење радова**

 Рок за извођење радова je 60 радних дана од дана увођења у посао.

**2.5 Место извођења радова:** к.п. бр. 433/1 К.О. Сенаја

**2.6 Обилазак локације**

 Ради обезбеђивања услова за припрему прихватљивих понуда, Наручилац ће омогућити свим заинтересованим понуђачима обилазак локације за извођење радова за предметну јавну набавку, као и да изврши увид у постојећу техничку документацију, али само уз претходну најаву, најкасније дан пре намераваног обиласка локације.

 Обилазак локације није могућ на дан истека рока за подношење понуда.

Заинтересована лица достављају пријаве на e-mail адресу Наручиоца: *npetrovic@mladenovac.rs*, које морају бити примљене од Наручиоца најкасније два дана пре истека рока за пријем понуда. Обилазак локације није могућ на дан истека рока за пријем понуда.

Лице за контакт: Наташа Петровић, телефон 011/8241-639.

**III - УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА**

**3.1** **Обавезни услови за учешће у поступку - чл. 75. Закона**

 Право учешћа у отвореном поступку јавне набавке имају понуђачи који испуњавају услове прописане чланом 75. Закона, и то:

1. да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар *(чл.75.ст.1. тач.1) Закона);*
2. да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре *(чл.75.ст.1. тач.2) Закона);*
3. да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији *(чл.75.ст.1. тач.4) Закона);*
4. да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке *(чл.75.ст.1. тач.5) Закона) -* Не постоји посебна дозвола за обављање делатности која је предмет јавне набавке;

 Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забарану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде *(чл. 75. ст. 2. Закона).*

**3.2** **Доказивање испуњености обавезних услова из чл. 75. Закона**

 Понуђачи доказују испуњеност обавезних услова достављањем доказа у складу са чланом 77. Закона, и то:

**3.2.1** Понуђач који има статус правног лица подноси следеће доказе:

 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре (АПР) Републике Србије у неовереној копији оригинала *(чл.75.ст.1. тач.1) Закона);*

 2) Извод из казнене евиденције , односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

 Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала;

 Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и за неко од кривичних дела организованог криминала ( захтев се подноси према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника. Уколико понуђач има више законских заступника, дужан је да достави доказ за сваког од њих. Доказ не може бити старији од два месеца пре дана отварања понуде *(чл.75.ст.1. тач.2) Закона);*

3) Уверење Пореске управе Министарства финансија (филијала - експозитура према месту седишта пореског обвезника правног лица, односно према пребивалишту физичког лица, односно прописаној надлежности за утврђивање и наплату одређене врсте јавног прихода) да је измирио доспеле порезе и доприносе и Уверење надлежне управе локалне самоуправе (надлежна управа прихода према седишту понуђача односно прописаној надлежности за утврђивање и наплату одређене врсте јавног прихода. Уколико локална (општинска) пореска управа у својој потврди наведе да се докази за одређене изворне локалне јавне приходе прибављају и од других локалних органа/организација/установа понуђач је дужан да уз потврду локалне пореске управе приложи и потврде осталих локалних органа/организација/установа) да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода (чл.75.ст.1. тач.4) Закона);

Понуђач који има статус предузетника:

 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре (АПР) Републике Србије у неовереној копији оригинала *(чл.75.ст.1. тач.1) Закона);*

 2) Извод из казнене евиденције: 1) уверење надлежне полицијске управе МУП-а којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта. Доказ не може бити старији од два месеца пре дана отварања понуде (чл.75.ст.1. тач.2) Закона);

3) Уверење Пореске управе Министарства финансија (филијала - експозитура према месту седишта пореског обвезника правног лица, односно према пребивалишту физичког лица, односно прописаној надлежности за утврђивање и наплату одређене врсте јавног прихода) да је измирио доспеле порезе и доприносе и Уверење надлежне управе локалне самоуправе (надлежна управа прихода према седишту понуђача односно прописаној надлежности за утврђивање и наплату одређене врсте јавног прихода. Уколико локална (општинска) пореска управа у својој потврди наведе да се докази за одређене изворне локалне јавне приходе прибављају и од других локалних органа/организација/установа понуђач је дужан да уз потврду локалне пореске управе приложи и потврде осталих локалних органа/организација/установа) да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода (чл.75.ст.1. тач.4) Закона);

**3.2.1.1** Потписана и оверена Изјава понуђача да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забарану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде *(чл. 75. ст. 2. Закона),* која је саставни део конкурсне документације - образац бр. 5.

**3.2.1.2** Лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тач. 1.- 4. Закона, али је дужно да наведе у понуди да је уписано у регистар понуђача.

**3.2.1.3** Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1.- 4. Закона.

**3.2.1.4** Уколико понуду подноси група понуђача (заједничка понуда), сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1.- 4. Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

**3.2.1.5** Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.

**3.2.1.6** Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

**3.2.1.7** Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.

**3.2.1.8** Наручилац не може одбити као неприхватљиву понуду зато што не садржи доказ одређен овим законом или конкурсном документацијом, ако је понуђач навео у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.

**3.2.1.9** Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

**3.3** **Додатни услови за учешће у поступку из чл. 76. Закона и начин доказивања**

 **1)** У погледу финансијског капацитета**:** сматра се да понуђач располаже неопходним финансијским капацитетом уколико није био у блокади (неликвидан) у последњих 12 месеци рачунајући од дана објаве позива за подношење понуда.

 **Доказ:**

 **-** Потврда НБС о броју дана неликвидности (овај услов испуњава понуђач који наступа самостално, сви учесници у заједничкој понуди и подизвођачи). Потврда мора бити издата након објављивања позива за подношење понуда.

 **2)** У погледу кадровског капацитета: сматра се да понуђач располаже неопходним кадровским капацитетом уколико у тренутку подношења понуде има радно ангажована лица (радни однос или рад ван радног односа у складу са Законом о раду) која ће бити непосредно ангажована на извршењу предметних радова, и то:

 - најмање једног дипломираног инжењера грађевинске, односно архитектонске струке као одговорног извођача за архитектонско-грађевинске радове са лиценцом број 400 или 401 или 410 или 411 или 412 или 415;

- најмање једног дипломираног инжењера електротехнике као одговорног извођача за електро радове са лиценцом број 450

 **Доказ:**

* Фотокопија одговарајућег М обрасца – пријава на обавезно социјално осигурање\*,
* Фотокопија уговора о радном ангажовању закључен у складу са Законом о раду,
* Фотокопија лиценце са потврдом о важности лиценце.

 \* У случају да понуђач нема одговарајући М образац, уз фотокопију наведеног уговора мора поднети доказ да је пријаву на обавезно социјално осигурање, односно своје обавезе у вези са наведеним, извршио (ће извршити) у складу са чланом 35. став 2. Закона о раду, без обзира на основ ангажовања.

 НАПОМЕНА: Понуђачи који понуду подносе самостално, не могу као доказ о испуњењу кадровског капацитета доставити уговор о пословно-техничкој сарадњи закључен са другим правним лицем.

**IV - КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА**

 Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума **"најнижа понуђена цена".**

 У случају да постоје две или више прихватљивих понуда са истом понуђеном укупном ценом, наручилац ће изабрати најповољнију понуду "извлачењем из шешира", које ће Комисија обавити јавно, у присуству понуђача и заинтересованих лица, извлачењем из кутије листића са именима понуђача и рангирањем на следећи начин: понуђач чији листић буде први извучен биће прворангиран, и тако редом до последњег листића, односно понуђача.

**V - ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ**

 Понуда мора да садржи уредно попуњене и оверене следеће обрасце:

1. Образац Понуде (Образац бр. 1)

2. Образац структуре цене (Образац бр. 2)

3. Образац трошкова припреме понуде (Образац бр. 3)

4. Образац изјаве о независној понуди (Образац бр. 4)

5. Образац изјаве да је понуђач поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа заштите на раду (Образац бр. 5)

6. Образац учешћа подизвођача (Образац бр. 6)

7. Модел уговора о јавној набавци

### *Образац бр. 1*

### ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

 Понуда бр.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_2019. године за јавну набавку извођења радова на реконструкцији објекта у МЗ Сенаја - I фаза, OП-ЈН бр. 3.14/2019.

**ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ**

|  |  |
| --- | --- |
| Назив понуђача/водећег члана заједничке понуде: |  |
| Седиште, адреса и поштански бројпонуђача: |  |
| Овлашћена особа за потписивање уговора о јавној набавци: |  |
| Особа за контакт: |  |
| Број телефона: |  |
| Шифра делатности: |  |
| Електронска пошта (Е-маил): |  |
| Број текућег рачуна понуђача/водећег члана заједничке понуде и назив банке код које је отворен: |  |
| Порески идентификациони бројпонуђача: |  |
| Матични број понуђача/водећег члана заједничке понуде: |  |
| Врста правног лица (понуђача):- микро -мало- средње- велико |  |

|  |
| --- |
| *Напомена: у случају подношења самосталне понуде у предметној табели попуњавају се подаци о подносиоцу понуде. У случају подношења заједничке понуде у предметној табели попуњавају се подаци водећег члана заједничке понуде.* |

 **ПОНУДУ ПОДНОСИМО:**

 а) Самостално

 б) Са подизвођачем/има и то: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(навести називе и адресе свих подизвођача)*

 в) Као заједничку понуду са: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(навести називе и адресе свих чланова заједничке понуде) (заокружити)*

 **ПОДАЦИ ИЗ ПОНУДЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Укупна понуђена цена  |    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара без ПДВ-а |
| 2. | Понуђач у последњих 12 месеци није био у блокади (неликвидан) | да не  (заокружити) |
| 3. | Понуђач има радно ангажована лица у складу са Законом о раду и то: најмање једног дипломираног инжењера одговарајуће струке са лиценцом 400 или 401 или 410 или 411 или 412 или 415 и најмање једног дипломираног инжењера одговарајуће струке са лиценцом 450  | да не  (заокружити) |
| Рок за извођење радова:  | 60 радних дана од дана увођења у посао од стране Наручиоца.  |
| Рок и начин плаћања: | Аванс није предвиђен. Плаћање ће се вршити у року од 20 дана од дана достављања уредних привремених, односно окончане ситуације |
| Рок важења понуде: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дана од дана јавног отварања понуда (не може бити краћи од 60 дана) |

 **ПОНУЂАЧ**

Датум и место: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ МП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (потпис и печат овлашћеног лица)

|  |
| --- |
| ***Напомена:*** *Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише. Уколико понуђач наступа са групом понуђача образац попуњава, потписује и оверава печатом овлашћени представник - водећи члан групе понуђача.* |

###

### ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

|  |  |
| --- | --- |
| Назив подизвођача |  |
| Седиште, адреса и поштански бројподизвођача: |  |
| Број телефона: |  |
| Број телефакса: |  |
| Шифра делатности: |  |
| Електронска пошта (Е-маил): |  |
| Број текућег рачуна: |  |
| Порески идентификациони бројпонуђача: |  |
| Матични број : |  |
| Лице за контакт: |  |
| Проценат укупне вредности набавке коју ће извршити подизвођач |  |
| Део предмета јавне набавке који ће извршити подизвођач |  |

 **ПОНУЂАЧ**

Датум и место: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ МП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (потпис и печат овлашћеног лица)

|  |
| --- |
| ***Напомена:*** *Образац попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.*  |

**ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА - ЧЛАНУ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| Назив понуђача из групе понуђача |  |
| Седиште, адреса и поштански број подизвођача - понуђача из групе понуђача |  |
| Број телефона: |  |
| Број телефакса: |  |
| Шифра делатности: |  |
| Електронска пошта (Е-маил): |  |
| Број текућег рачуна: |  |
| Порески идентификациони бројпонуђача: |  |
| Матични број : |  |
| Лице за контакт: |  |

 **ПОНУЂАЧ**

Датум и место: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ МП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (потпис и печат овлашћеног лица)

|  |
| --- |
| ***Напомена:*** *Образац попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.*  |

### *Образац бр. 2*

**ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ**

 У отвореном поступку јавне набавке извођења радова на реконструкцији објекта у МЗ Сенаја - I фаза, OП-ЈН бр. 3.14/2019.

**МЗ СЕНАЈА - реконструкција пословног објекта на кп. бр. 433/1, КО Сенаја I ФАЗА**

**- бруто површина 181,01 m², нето површина 132,16 m² -**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ред бр.**  | **Опис позиције** | **Јед. мере** | **Коли-чина** | **Јединична цена без ПДВ-а** | **Укупна цена без ПДВ-а** |
| **ОПШТИ ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ РАДОВА** |
| Све одредбе ових услова саставни су део ових описа сваког поглавља, сваке позиције и подпозиције овог предрачуна. Општи опис на почетку сваке групе радова односи се на све позиције те групе, изузев ако у опису позиције није другачије назначен. Све радове треба извести према плановима, техничком опису, статичком прорачуну, предмеру и предрачуну радова, важећим техничким прописима, важећим стандардима, као и упутству надзорног органа. Јединичном ценом сваке позиције предрачуна обухваћени су сви потребни елементи за њено формирање тако да она у погодбеном предрачуну буде коначна. Јединична цена садржи следеће елементе: Материјал и радну снагу.Под ценом материјала подразумева се набавна цена главног, помоћног и везног материјала, заједно са трошковима набавке, ценом спољног и унутрашњег транспорта, без обзира на превозно средство које је употребљено са свим потребним утоваром, истоваром, складиштењем и чувањем на градилишту од кварења и пропадања, са потребним манипулацијама (нпр. преслагање цемента и томе сл.), давање потребних узорака на испитивање и сл. Предрачуном радова за неке материјале није ближе прецизиран произвођач, или заштићени трговаки назив, назив материјала, или конструкције чија се употреба предвиђа. У сваком случају и за прецизиране и не прецизиране материјале даје се могућност извођачу да може применити адекватне материјале, или конструкције различитих произвођача, или различитих трговачких назива. Подразумева се да кавлитет и погодност примене тих материјала, или конструкција мора бити најмање на истом, или вишем нивоу од захтеваног, односно пројектованог квалитета. Поред тога примена таквих материјала и конструкција дозвољава се само уз претходну сагласност пројектаната и инвеститора. Вредност радова обухвата главни и помоћни рад свих потребних операција позиције предрачуна, сав рад на унутрашњем хоризонталном и вертикалном транспорту и сав потребан рад око заштите изведених конструкција од штетних утицаја за време градње (извођење других позиција радова, врућина, хладноћа, киша, ветар и др.).Помоћне конструкције: Све врсте скела без обзира на висину и сл. улазе у јединачну цену посла за коју су потребне. Скеле морају бити постављене на време, да не би ометале нормалан ток радова, а у цену је урачуната демонтажа и одношење скеле са градилишта. У ову цену улазе и обавезне ограде, заштитне надстрешнице, прилази, разупирање код земљаних радова, мостови за пребацивање ископа код већих дубина и др. У цену одговарајућих радова су укључени прилази и мостови за бетонирање конструкција, патоси код мешалица итд. Амортизација скеле и помоћних конструкција се обрачунава за време изградње. Сва потребна оплата без обзира на врсту, улази у јединачну цену посла за који је потребна и не наплаћује се посебно. Код оплате подразумевају се и сва потребна подупирања и укрућења и то: израда, постављање, демонтажа, чишћење и слагање. Уједно у цену оплате, односно неке позиције бетонирања улази и квашење пре бетонирања. По завршеном бетонирању сва оплата се након прописаног времена треба скинути, очистити и средити, односно припремити за поновну употребу и однети са градилишта. |
| **А. АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ** |
| **I** | **ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА** |
| 1. | Демонтажа дотрајалог кровног покрив. од салонита. Материјал прикупити, утоварити на камион и одвести на депонију удаљену до 5км коју одреди инвеститор. Обрачун по м2 | м3  | 106,00 |  |  |
| 2. | Демонтажа кровних гребењача. Материјал прикупити, утоварити на камион и одвести на депонију удаљену до 5км коју одреди инвеститор. Обрачун по м1 | мˈ | 23,00 |  |  |
| 3. | Демонтажа кровних летви. Материјал прикупити, утоварити на камион и одвести на депонију удаљену до 5км коју одреди инвеститор. Обрачун по м2  | м² | 106,00 |  |  |
| 4. | Демонтажа дрвене кровне конструкције објекта. Сав материјал утоварити на камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор до 5км. Обрачун по м2 хоризонталне површине крова-  | м² | 92,00 |  |  |
| 5. | Демонтажа дотрајалог плафона и каратавана са скидањем дрвених греда, дасака и трске. Материјал прикупити, утоварити на камион и одвести на депонију до 5км коју одреди инвеститор. Обрачун по м2 | м² | 73,00 |  |  |
| 6. | Демонтажа хоризонталних олука и олучних вертикала. Материјал прикупити, утоварити на камион и одвести на депонију удаљену до 5км коју одреди инвеститор. Обрачун по м1 | мˈ | 65,00 |  |  |
| 7. | Демонтаже постојећих прозора и врата, у обрачун улази и демонтажа решетки. Материјал прикупити, утоварити на камион и одвести на депонију удаљену до 5км коју одреди инвеститор. Обр. по ком. | ком. | 14,00 |  |  |
| 8. | Рушење зида од опеке дебљине 25 цм у приземљу објекта. Шут прикупити, утоварити на камион и одвести на депонију до 5км.Обрачун по м2.  | м² | 6,00 |  |  |
| 9. | Утовар и одвоз шута на депонију до 5км. Обрачун паушално  | пауш. |  |  |  |
|  | **УКУПНО :** |  |
| **II** | **ЗИДАРСКИ РАДОВИ** |
| 1. | Обрада унутрашњих и спољ. шпалетни после уградње столарије.Малтерисање кречним малтером у два слоја, справљеним са гашеним кречом. Пре малтерисања површине очистити и испрскати разређеним малтером. Први слој, грунт, радити кречним малтером размере 1:3 дебљине слоја до 2 цм од просејаног шљунка, „јединице“ и гашеног креча, одлежалог најмање 30 дана. Креч растворити у води и процедити кроз густо сито, да не дође до „кокичења“ и додати песак. Малтер стално мешати да се кречно млеко не издвоји. Малтер нанети преко подлоге и нарезати ради бољег прихватања другог слоја. Други слој, размере 1:3, справити са ситним и чистим песком, без примеса муља и органских материја. Пердашити уз квашење и глачање малим пердашкама. Омалтерисане површине морају бити равне, без прелома и таласа, а ивице оштре и праве. Малтер квасити да не дође до брзог сушења и „прегоревања“. Обрада шпалетни до ширине од 25цм. Обрачун по м1 са набавком материјала | мˈ | 60,00 |  |  |
| 2. | Малтерисање кречним малтером у два слоја, справљеним са гашеним кречом. Пре малтерисања површине очистити и испрскати разређеним малтером. Први слој, грунт, радити кречним малтером размере 1:3 дебљине слоја до 2 цм од просејаног шљунка, „јединице“ и гашеног креча, одлежалог најмање 30 дана. Креч растворити у води и процедити кроз густо сито, да не дође до „кокичења“ и додати песак. Малтер стално мешати да се кречно млеко не издвоји. Малтер нанети преко подлоге и нарезати ради бољег прихватања другог слоја. Други слој, размере 1:3, справити са ситним и чистим песком, без примеса муља и органских материја. Пердашити уз квашење и глачање малим пердашкама. Омалтерисане површине морају бити равне, без прелома и таласа, а ивице оштре и праве. Малтер квасити да не дође до брзог сушења и „прегоревања“. Обрачун по м². Обрада шпалетни до ширине од 25цм. Обрачун по м2 са набавком материјала | м2  | 58,00 |  |  |
| 3. | Израда пердашене цементне кошуљице, дебљине 4-5 цм. Подлогу пре наношења кошуљице очистити и опрати. На бази јаких хидрауличних везива, и специфичних адитива за израду брзосушећих подних кошуљица предвиђених за унутрашњу и спољашњу употребу, без појаве скупљања. Чврстоћа на притисак после 28 дана ≥ 30 MPa . Смесу справити са агрегатом гранулације од 0-8мм у зависности од типа завршне облоге пода.Потребно је поставити стишљив материјал око свих ивица у просторији и око свих стубова да би се формирале изолационе спојнице. Производ се наноси на исти начин као и нормална цементна кошуљица, извођењем равних трака које се затим распоређују. Обрачун по м2 са набавком материјала | м2  | 133,00 |  |  |
| 4. | Зидање преградних зидова дебљине 12 цм пуном опеком у продужном малтеру размере 1:2:6. Превез радити на пола опеке, а везу са осталим зидовима на правилан начин. По завршеном зидању спојнице очистити. У цену улази и помоћна скела. Обрачун по м2 са набавком материјала. | м2  | 19,16 |  |  |
|  |  **УКУПНО :** |  |
| **III** | **БЕТОНСКИ РАДОВИ** |
| 1. | Бетонирање тротоара око објекта,неармираним бетоном МБ - 20, дебљинед=10цм (тип тротоара ускладити са постојећим материјалом и подлогом) и постављањем типских ивичњака. У цену урачуната арматурна мрежа тротоара Q131. Обрачун по м² заједно са евентуалном употребом оплате. | м2  | 55,00 |  |  |
|  | **УКУПНО :** |  |
| **IV** | **СТОЛАРСКИ РАДОВИ** |
| 1. | Набавка, транспорт и уградња ПВЦ прозора са три крила, са петокоморним профилом беле боје ојачаним челичним профилом, стакло термоизолационо (4+16+4), ниско емисионо пуњено гасом (аргон). У свему према датом цртежу у прилогу и мерама узетим на лицу места. Коефицијент пролаза топлоте елемента до 1.3 W/m2K. Приложити потребне атесте. Позиција подразумева набавку и уградњу одговарајуће алуминијумске ролетне, као и роло комарника одговарајућих димензија по отвору. Уз сваки простор поставити одговарајући опшив солбанка од пластифицираног лима. Обрачун по димензијама и комаду, рачунајући набавку и уградњу комплет изведена позиција. Пре израде позиције све мере обавезно контролисати на лицу места.  |  |  |  |  |
|  | ПВЦ прозори |  |  |  |  |
|  | 85х120 цм (сутерен) | ком. | 1,00 |  |  |
|  | 110х120 цм (сутерен) | ком. | 1,00 |  |  |
|  | 144х120 цм (приземље) | ком. | 5,00 |  |  |
|  | Алуминијумска врата |  |  |  |  |
|  | 111х205 цм | ком. | 1,00 |  |  |
|  | 131х205 цм | ком. | 1,00 |  |  |
| 2. | Набавка, транспорт и уградња дрвеих унутрашњих врата са дупло шперованим крилом и чамовим штоком са лајснама. Врата су комплет са оковом, бравом и три кључа. Офарбана два пута основном и два пута лак бојом са претходном припремом глатке подлоге у свему по пројекту и техничким описом. Све мере проверити на лицу места, као и смер отварања врата утврдити са стручним надзором на лицу места и у складу са одообреним пројектом, пре пуштања у производњу комплетних врата. Обрачун по димензијама и комаду, рачунајући комплет изведену позицију.  |  |  |  |  |
|  | 91х205 цм | ком. | 3,00 |  |  |
|  | 71х205 цм | ком. | 2,00 |  |  |
|  | **УКУПНО :** |  |
| **V** | **ЛИМАРСКИ РАДОВИ** |
| 1. | Набавка материјала, производња и монтажа олучних вертикала и хоризонтала. Олучне вертикале и хоризонтале израдити од поцинкованог челичног лима, димензија 140x140мм, захтеване дебљине лима 0,55мм. Састављање цеви вршити убацивањем једне цеви у другу са минимум 50мм преклопа и залепити лепком. Фиксирање вертикала на фасадни зид обезбедити поцинкованим челичним обујмицама постављеним на 200цм размака. Олучне вертикале морају бити отпорне на корозију и обојене. Све радове изводити у складу са детаљима добијеним од стране извођача радова и одобреним од стране надзора. Обрачун по м2 са набавком материјала | м2  | 65,00 |  |  |
| 2. | Набавка материјала, производња и монтажа ветар лајсни. Ветар лајсне израдити од поцинкованог челичног лима, димензија , захтеване дебљине лима 0,55мм. Ветар лајсне морају бити отпорне на корозију и обојене. Све радове изводити у складу са детаљима добијеним од стране извођача радова и одобреним од стране надзора. Обрачун по м2 са набавком материјала. | м2  | 15,00 |  |  |
| 3. | Набавка, транспорт и опшивање димњака димензија 0,38 х 0,38 м поцинкованим лимом д = 0,55 мм, РШ 66,00см, комплет са свим потребним материјалом. Обрачун по м1. | ком. | 1,00 |  |  |
|  |  **УКУПНО :** |  |
| **VI** |  **МОЛЕРСКО - ФАРБАРСКИ РАДОВИ** |
| 1. | Бојење унутрашњих плафонаполудисперзивном бојом два пута, сапретходним глетовањем 2 пута. Тон и врста бојеу свему према избору пројектанта. Обрачун по м² заједно са употребом одговарајуће скеле. | м2  | 133,0 |  |  |
| 2. | Бојење унутрашњих крпљених зидоваполудисперзивном бојом два пута, са претходним глетовањем 2 пута. Тон и врста бојеу свему према избору пројектанта. Обрачун по м² заједно са употребом одговарајуће скеле. | м2  | 30,00 |  |  |
| 3. | Бојење старих зидова полудисперзивном бојом два пута. Тон и врста боје у свему према избору пројектанта. Обрачун по м² заједно са употребом одговарајуће скеле. | м2  | 260,00 |  |  |
| 4. | Бојење и крпљење фасадних зидова.Тон и врста боје у свему према избору пројектанта. Обрачун по м² заједно са употребом одговарајуће скеле. | м2  | 8,00 |  |  |
|  | **УКУПНО :** |  |
| **VII** | **ТЕСАРСКИ РАДОВИ** |
| 1. | Израда четвороводне кровне конструкције на две праве столице објекта, од суве јелове грађе. Кров израдити у свему према пројекту и детаљима. На местима ослонаца поставити слој Крабероида и греде анкеровати. Урадити све прописане тесарске везе кровних елемената и ојачања од флах гвожђа, котви, завртњева, кламфи и слично. Нагиб крова 33º. Обрачун по м² хоризонталне површине крова. | м2  | 90,00 |  |  |
| 2. | Набавка и постављање подлоге преко кровне конструкције, плоча од иверице (ОСБ) дебљине 12мм. Плоче дебљине 12 мм од поставити преко дрвених греда и заковати. Обрачун по м² косе пројекције кровних равни. | м2  | 130,00 |  |  |
| 3. | Постављање паропропусне-водоотпорнефолије са потребним преклопима. Обрачун по м2 косе пројекције са набавком материјала | м2  | 130,00 |  |  |
| 4. | Постављање подлетви димензија 1,5/5цм преко свих рогова. Обрачун по м2 косе површине са набавком материјала | м2  | 108,00 |  |  |
| 5. | Летвисање кровне конструкције летвомдимензија 3/5цм. Обрачун по м2 косе површине са набавком материјала | м2  | 108,00 |  |  |
| 6. | Набавка дрвених греда димензија пресека 16x20цм, ради формирања нове таванице изнад приземља објекта. Греде поставити на местима старих греда које су претходно демонтиране. Обрачун по м3 | мᶾ  | 3,50 |  |  |
| 7. | Набавка материјала и постављање чамових дасака дебљине 2.5цм за подашчавање међуспратне конструкције изнад приземља. Обрачун по м3 | мᶾ  | 3,00 |  |  |
|  | **УКУПНО :** |  |
| **VIII** | **ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ** |
| 1. | Покривање кровних равни глиненимфалцованим црепом тип "272" или одговарајући. Нагиб крова 33 степена. Обрачун кровних равни косе површине по м2 са набавком материјала | м2  | 110,00 |  |  |
| 2. | Покривање слемена и грбина слемењацима одговарајућим према типу црепа на објекту. Обрачун по мˈ са набавком материјала | мˈ | 23,00 |  |  |
|  | **УКУПНО :** |  |
| **IX** | **ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ** |
| 1. | Набавка и израда термоиз. међуспратне конструкције према негрејаном равану, плочама камене вуне дебљине д=20цм. Испод плоча поставити парну брану, а преко термике поставити паропропусну водонепропусну фолију. Обрачун по м². | м2 | 90,00 |  |  |
|  | **УКУПНО :** |  |
| **X** | **КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ** |
| 1. | Постављање зидних керам. плочица, мин. дим. 40x20 цм, у цементном малтеру. Подлогу испрскати цементним млеком. ПлочицеI класе, поставити у слогу фуга на фугу. По потреби ивице плочица ручно добрусити. Обложене површине морају бити равне ивертикалне. Постављене плочице фуговатиантибактеријском фуг масом и очиститипиљевином. У цену улази и набавка плочица. Обрачун по м2 готовог пода. | м2 | 26,00 |  |  |
| 2. | Постављање подних гранитних плочица,димензија 20x20 цм, у цементном малтеру. Плочице I класе, глазиране, противклизне, поставити у цементном малтеру у слогу по избору инвеститора. Подлогу прет. испрскати цементним млеком. По потреби ивице плочица ручно добрусити. Полагање извести равно и плочице залити цементним млеком. Пост. плочице фуговати антибактеријском фуг масом и очистити пиљевином. У цену улази и набавка плочица. Обрачун по м2 готове облоге. | м2 | 150,00 |  |  |
|  | **УКУПНО :** |  |
| **XI** | **СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ** |
| 1. | Израда монолитног спуштеног плафона од гипс-картонских плоча д = 12.5 мм фиксирање шрафљењем о дрвене летве димензија 4/6цм које су постављене управно на таванске греде на размаку од 50 цм, са набавком материјала. Обрачун по м2 комплет изведене позиције заједно са подконструкцијом. | м2 | 133,00 |  |  |
| 2. | Израда монолитног спуштеног плафона од гипс-картонских влагоотпорних плоча д = 12.5мм на одговарајућој подконструкцији, са набавком материјала. Висина спуштања до 50 цм. Обрачун по м2 комплет изв. позиције заједно са подконструкцијом. | м2 | 5,00 |  |  |
| **УКУПНО :** |  |
| **XII.** | **ОСТАЛИ РАДОВИ** |  |  |  |  |
| 1. | Монтажа и демонтажа металне цев. фасадне скеле, за радове у свему по важећим прописима и мерама ХТЗ-а. Скела мора бити статички стабилна, анкерована за објекат и прописно уземљена. На сваких 2,00 м висине поставити радне платформе од фосни. Са спољне стране платформи поставити фосне на "кант". Целокупну површину скеле покрити јутаним или ПВЦ засторима. Скелу прима и преко дневника даје дозволу за употребу статичар. Користи се за све време трајања радова. Обрачун по м². | м2 | 160,00 |  |  |
| **УКУПНО :** |  |
| **УКУПНО А. АРХИТЕКТОНСКО - ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ :** |  |
| **Б. ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА** |
| **I. САНИТАРНИ УР. И ПРИБОР** |
| 1. | Набавка, транспорт и монтажа комплет умиваоника од керамике димензија 60/40см, домаће производње I класе. Умиваоник повезати са одводом хромираним сифоном пречника 5/4" са розетом, чепом и ланцем. Поставити славину за хладну и топлу воду. Поред умиваоника поставити понинкловани или керамички етажер, керамичку посуду за сапун, троделни држач пешкира 2/2, огледало 60/40 цм и поникловани сифон са розетом и ланчићем. Ценом је такође обухваћен и сав везни и помоћни материјал. Умиваоник и опрему наручити по избору инвеститора. Обрачун по комаду умиваоника комплет. | ком  | 2,00  |  |  |
| 2. | Набавка, транспорт и монтажа комплет керамичке WC шоље домаће производње I класе са водокотлићем и ПВЦ даском. Водокотлић са водоводном мрежом повезати преко хромираног вентила и ПВЦ црева, а са шољом помоћу цеви и гумене манжетне. Шољу преко гумених подметача причврстити месинганим шрафовима. Поред WC шоље поставити кутију за тоалет папир или у ролни, по избору инвеститора. Обрачун по комаду. | ком | 2,00 |  |  |
| 3. | Набавка и монтажа електричног проточног бојлера (нискомонтажни) домаће производње, запремине 10 литара, по избору инвеститора. Уз бојлер уградити сигурносни вентил и хромиране цевчице за повезивање. Бојлер поставити и повезати са електричном енергијом. Обрачун по комаду. | ком | 2,00 |  |  |
| **УКУПНО :** |  |
| **II.**  | **ВОДОВОД** |  |  |  |  |
| 1. | Набавка потребног материјала, транспорт и извођење унутрашњег водоводног развода санитарног чвора. Развод водоводних цеви изводи се од полипропилена PPR 3 и фитинга са спојним материјалом, NP 10 бар, и исти треба извести пре постављања зидних керамичких плочица у складу са прописима за ову врсту радова. У цену по метру дужном улази израда и крпљење шлицева у зиду, пробијање зидова и конструкције за пролаз цеви и заштита цеви омотавањем талас папиром. Обрачун по м1.цеви *ф* 15ммцеви *ф* 20мм | мˈмˈ |  5,0020,00 |  |  |
| 2. | Набавка и уграђивање пропусних вентила. Обрачун по комаду.*ф* 15мм са никлованом капом*ф* 15мм угаони*ф* 20мм са испустом*ф* 20мм са точком | ком.ком.ком.ком. | 2,002.002,001,00 |  |  |
| 3. | Набавка,транспорт и монтаза цевне изолације водоводне мреже типа “Армафлеx”или слично. Обрачун по мˈ.цеви *ф* 15ммцеви *ф* 20мм | мˈмˈ |  5,0010,00 |  |  |
| 4, | Набавка,транспорт и монтажа комплет шахт поклопца са рамом *ф* 800 мм, mp 25. Обрачун по комаду | ком. |  1,00 |  |  |
| 5. | Набавка,транспорт и монтажа комплет водомера за мерење утрошка воде тип ЈКП.БВК Обрачун по комаду. | ком. |  1,00 |  |  |
| 6. | Набавка и уградња подводне бунарске пумпе следећих карактеристика: Q= 1,00 л/сец, N = 2,20 кw, H= 5-6,60 бара, L = 1.226 мм, пречника 95 мм, производјац ЕЛКО – ЕЛЕКТРОКОВИНА или екв. Обрачун по комаду комплет изведено. | ком. |  1,00 |  |  |
| 7. | Набавка и уградња хидрофорског суда са повезивањем на бунарску инсталацију у шахти, запремине 500 лит, прохромски, маx притиска 0.6 Мпа, улаз - излаз воде ø20, са вентилом за Регулацију притиска М10x1, висине 1720 мм... Произвођач ТЕРМОРАД или еквивалентно. Обрачун по комаду комплет изведено. | ком. |  1,00 |  |  |
| **УКУПНО:** |  |
| **III.** | **КАНАЛИЗАЦИЈА** |
| 1. | Набавка, транспорт и уграђивање ПВЦ канализационих цеви и фасонских комада са спојним материјалом. У цену по метру дужном уграђене цеви улазе и сва пробијања зидова и конструкција за пролаз цеви и крпљења шлицева. Обрачун по м1.цеви *ф* 160мм цеви *ф* 110ммцеви *ф* 75мм  | мˈмˈмˈ | 15,0020,003,00 |  |  |
| 2. | Набавка, транспорт и уграђивање ПВЦ подних сливника *ф* 50 мм - вертикални (са решетком и кофицом). Обрачун по комаду. | ком. | 2,00 |  |  |
| 3. | Набавка, транспорт и уграђивање ПВЦ вентилационе главе *ф* 110 мм. Обрачун по комаду.  | ком. | 2,00 |  |  |
| 4. | Набавка,транспорт и монтажа комплет шахт поклопца са рамом *ф* 700 мм, mp 25. Обрачун по комаду | ком. | 2,00 |  |  |
| **УКУПНО:** |  |
| **IV** | **ЗЕМЉАНИ РАДОВИ** |  |  |  |  |
| 1. | Ископ земље III категорије за полагање канал. и водоводне инсталације. Ровове дубине преко 1,50 м разупирати са прописаном дрвеном подградом. Обрачун по м3 | М3 | 75,00 |  |  |
| 2. | Набавка, транспорт и насипање песка испод цевовода у дебљини од 10,00 цм. Обрачун по м3 | М3 | 10,00 |  |  |
| 3. | Затрпавање ровова после полагања цевовода, земљом из ископа у слојевима од 30,00 цм. Земљу добро набити ручним или механичким набијачем. Обрачун по м3. | М3 | 20,00 |  |  |
| 4. | Одвоз вишка земље из ровова и шахтова на даљину од 10 км. У цену урачунати утовар, транспорт, истовар и планирање земље на депонији. Обрачун по м3. | М3 | 50,00 |  |  |
| **УКУПНО:** |  |
| **V** | **ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ** |
| 1. | Израда ревизионог силаза Ø 1.000 мм од набијеног водонепропусног бетона МБ 30 са малтерисањем унутрашњих зидова и пода,цементним малтером. Дебљина зидова и пода износи 0,15 м. Изнад силаза уградити рам шахт поклопца, а на сваких 30 см по дубини поставити ливене пењалице. У цену израде, обухватити и израду и демонтазу двоструке оплате. Обрачун по м1. | мˈ | 1,50 |  |  |
| 2. | Набавка и монтажа СЕПТИКА од полипропилена у форми готовог ПВЦ резервоара димензија 4,00/2,00м, дубине h = 1,80 м и корисне запремине V = 12,50 м3, произвођача АСИО, АС-ПП-ЕР 14.7 С, Хрватска, БОРПЛАСТИКА или слично. У цену урачунати и бетонирање постоља набијеним бетоном 4,40\*2,40\*0,20 м. Обрачун по комаду | ком | 1,00 |  |  |
| 3. | Израда водомерног окна 1,20/1,00/1,70 м од наб. водонепропусног бетона МБ 30 са малтер. ун. зидова и пода цементним малтером. Дебљина зидова и пода износи 0,15 м. Изнад шахта уградити рам шахт поклопца, а на сваких 30 см по дубини поставити лив. пењалице.У цену израде, обухв. и израду и демонтажу двоструке оплате. Обрачун по м1. | ком | 1,00 |  |  |
| 4. | Демонтажа постојеће канализационе и водоводне мреже и санитарних уређаја у објекту са одношењем шута до места депоније коју одреди надзорни орган.  | пауш. |  |  |  |
| **УКУПНО:** |  |
| **УКУПНО Б. ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА:** |  |
| **Ц. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ** |
| **I.** | **ЦЕВИ И КАБЛОВИ** |
| 1. | Тврда јувидур цев Ø100мм постављена у фасадни зид од дна рова до ПО ММ за увод напојног кабла (спољни прикључак). Обрачун по мˈ постављене цеви.  | мˈ  | 10,00  |  |  |
| 2. | Електро ПВЦ цеви Ø 11мм постављене у зид односно бетонској плочи у фази бетонских радова за заштитни проводникод разводног ормана до сабирнице за изједначење потенцијала у санитарној просторији. Обрачун по мˈ постављене цеви | мˈ | 30,00 |  |  |
| 3. | Напојни каблови до разводног ормана у објекту. Кабл се провлачи у већ предвиђене ПВЦ цеви. Обрачун по мˈ постављеног кабла: Н2XХ-Ј 5x6мм2 за разводни орман РО-Су односно РО-Пр. Обрачун по мˈ постављене цеви | мˈ | 25,00 |  |  |
| 4. | Проводник Н2XХ-Ј 3x2,5мм2 са потребним бројем прописаних разводних кутија. Проводник се полаже у зиду подмалтером и служи за монофазну прикључницу у објекту. Просечне дужине по утичници од 10 м. Обрачун по ком. | ком. | 31,00 |  |  |
| 5. | Проводник Н2XХ-Ј 3x1,5мм2 са потребним бројем прописаних разводних кутија. Проводник се полаже у зиду подмалтером и служи за сијалична места, прекидаче у просторијама и у ходнику.Просечна дужина по сијаличном месту је 7 метара. Обрачун по ком. | ком. | 25,00 |  |  |
| 6. | Проводник Н2XХ-Ј 3x1,5мм2 са потребним бројем прописаних разводних кутија. Проводник се полаже у зиду подмалтером и служи за противпаничне светиљке Просечна дужина по сијаличном месту је 11 метара | ком. | 7,00 |  |  |
| **УКУПНО:** |  |
| **II.** | **РАЗВОДНИ ОРМАНИ** |  |  |  |  |
| 1. | Разводни орман са ознаком РО-Сут са следећом уграђеном опремом:- 3 ком. аутоматских једнополних осигурача од 6А, тип "Ц"- 7 ком. аутоматских једнополних осигурача од 10А, тип "Ц"- 8 ком. аутоматских једнополних осигурача од 16А, тип "Ц",комплет са струјном заштитном склопком ФИД од 300мА- 3 ком. сигнална сијалица црвене боје "ОРМАН ПОДНАПОНОМ"- 1 ком. симетрична ДИН шина 35 мм за постављање топљивихосигурача- Све комплет | ком. | 1,00 |  |  |
| 2. | Разводни орман са ознаком РО-Пр са следећом уграђеном опремом:- 3 ком. аутоматских једнополних осигурача од 6А, тип "Ц"- 7 ком. аутоматских једнополних осигурача од 10А, тип "Ц"- 11 ком. аутоматских једнополних осигурача од 16А, тип "Ц",комплет са струјном заштитном склопком ФИД од 300мА- 3 ком. сигнална сијалица црвене боје "ОРМАН ПОД НАПОНОМ"- 1 ком. симетрична ДИН шина 35 мм за постављање топљивих осигурача- Све комплет  | ком. |  1,00 |  |  |
| **УКУПНО:** |  |
| **III.** | **ИНСТАЛ. МАТЕРИЈАЛ** |  |  |  |  |
|  | Ова позиција обухвата испоруку, повезивање и уградњу разводног инсталационог материјала описаног у појединим позицијама са свим потребним материјалом и прибором. Испорука, повезивање и уградња ниже описаногинсталационог материјала, предвиђено за уградњу у зид у свим просторијама, укључујући и штемовање зида, постављање одговарајуће разводне кутије, повезивање на већ изведену инсталацију, уградњу,испитивање и пуштање поднапон. Прекидач се поставља на 1.10м а прикључнице на 0.3м изнад пода. Свако одступање од овог правила је назначено у техничком опису и цртежима. |  |  |  |  |
| 1. | Обични микро прекидач 6А, 250В  | ком. | 4,00 |  |  |
| 2. | Серијски микро прекидач 6А, 250В | ком. | 5,00  |  |  |
| 3. | Прегибни тип микро прекидач са сигналном сијалицом за уградњу у зид (за укључење бојлера). | ком. | 1,00 |  |  |
| 4. | Прикључница двополна шуко микро са заштитним контактима,10/16А, 250В | ком. | 13,00 |  |  |
| 5. | Прикључница двострука двополна са заштитним контактима, шуко, микро 10/16А, 250В | ком. | 17,00 |  |  |
| 6. | Повезиање бојлера. | ком. | 1,00 |  |  |
| **УКУПНО:** |  |
| **IV** | **СВЕТИЉКЕ** |  |  |  |  |
|  | Ова позиција обухвата испоруку, монтажу и повезивање ниже описаних светиљку укључујући: испоруку и постављање куке за вешање или одговарајућих типлова за причвршћење светиљек на таваницу или зид, или одговарајућих цевних носача за монтажу светиљки на фасаду, испорука, монтажа и повезивање помоћу стезаљкина већ изведену инсталацију светиљке како је описано у појединим позицијама, постављање у светиљку сијалице, прање, брисање и намештање на светиљку стаклене или пластичне кугле, звона или поклопца, који су саставни део светиљке, испитивање и стављање под напон, замену свих сијалица, неисправних у тренутку техничког пријема инсталације |  |  |  |  |
| 1. | Светиљка означена са **С1.**Наградни ЛЕД Пхилипс ЦореЛине СМ120В ЛЕД34С, 3400лм, 4000К, 31W високе енергетске ефикасности. Опални дифуозор даје уједначено дифузно светло и равномерно осветљену површину, без уочљивости светлосних извора. Светиљка је у заштити ИП20. Обрачун по ком. | ком. | 19,00 |  |  |
| 2. | Светиљка означена са бројем **С2**.Уградна округла светиљка Филипс ДН130Б ЛЕД10С/840 пречника 166мм са ЛЕД извором светлости снаге 12W, 1100лм, 4000К, за монтажу на плафон. Светиљка је у заштити ИП44, са опалним дифузором.Обрачун по ком. | ком. | 2,00 |  |  |
| 3. | Светиљка означена са бројем **С3.**Надградна округла светиљка ДН560Ц 1xЛЕД12С/840 Ц пречника 250мм са ЛЕД извором светлости снаге 12W, 1200лм, 3000К, за монтажу на плафон. Светиљка је у заштити ИП44, са опалним дифузором. Обрачун по ком.  | ком. | 1,00 |  |  |
| 4. | Светиљка означена са бројем П и П1.Наградне противпаничне ЛЕД светиљке за монтажу на зид изнад врата, и у правцу кретања и за уградњу на плафон. Кућиште светиљке је од пластике, а дифузор од трансп. самогасивог поликарбоната. У светиљку су уграђене НиЦд батерије за 3 сата рада по нестанку напона. Светиљке су у заштити ИП40. Обрачун по ком.- Светиљка П, монтира са на зид/плафон са натписом ИЗЛАЗ.- Светиљка П1, монтира са на зид/плафон и са ознаком је правца кретања и натписом ИЗЛАЗ. | ком.ком. | 6,001,00 |  |  |
| **УКУПНО:** |  |
| **V.** | **ИНСТАЛАЦИЈЕ УЗЕМЉЕЊА И ИЗЈЕДЊАЧЕЊА ПОТЕНЦИЈАЛА** |
| 1. | Извршити испоруку и полагање око темеља челично поцинковане траке Фе/Зн 25x4мм у слоју бетона испод изолације као и заваривање траке темељног уземљивача са челичним арматурама хорозон. и вертик. конструкција греда, а места вара премазати битуменом. Позиција обухвата и траку за повезивање извода за уземљење металних маса у бунуару са хидропаком. Обрачун по мˈ. | мˈ | 60,00 |  |  |
| 2. | Израда извода. Извршити испоруку и полагање у ископани земљани ров челично поцинковане траке Фе/Зн 25x4мм и њено повезивање са већ уграђеном траком, укрсним комадом СРПС Н. Б4. 936. Траку извести, на месту споја, ван рова, тако да "вири" 2м. Место споја остварити у металној кутији за укрсни спој заливеној оловом. Просечна дужина извода је 4м, плаћа се по изводу (ком.) | ком. | 4,00 |  |  |
| 3. | Извршити испоруку и полагање укрсног комада СРПС.Н.Б4.936(ИИ) као и премазивање антикорозивним средством. Обрачун по ком. | ком | 10,00 |  |  |
| 4. | Извршити испоруку и полагање и побијање у земљу поцинковањх сонди пречника f 50мм, дужина 3м. Сонде се побијају у једакостранични троугао дим 3x3x3м. Сонде су између себа повезане поцинкованом траком Фе/Зн 25x4мм. Плаћа се све комплет са сондама и траком. Обрачун по ком. | ком | 2,00 |  |  |
| 5. | Испорука и монтажа у санитарним чворовима објекта кутије за изједначење потенцијала типа 9045-ПС-49. У кутију сууграђене редне стезаљке. Обрачун по ком. | ком | 2,00 |  |  |
| 6. | Извршити испоруку и повезивање каблом П-Ф Y 1x4мм2 металних делова у купатилу, WЦ и мокрим чворовима објекта (цеви, водокотлића и осталих делова према детаљу) са одговарајућим стезаљкама на крају, са ПС49 кутијом као и повезивање ПС 49 кутије са разводним орманом. Позиција обухвата и израду бакарних обујмица за цеви. Просечна дужина је 5м. Обрачун по ком. | ком | 20,00 |  |  |
| 7. | Испитивање инсталације и давање атеста за исту. Обрачун паушално. | пауш. |  |  |  |
| **УКУПНО:** |  |
| **VI** | **ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛИЦИЈА** |
| 1. | Извршити испоруку и монтажу на одговарајућим носачима траке Fe/Зн 20x3мм на крову. Плаћа се по дужном метру траке и 1 ком. носача и 1 ком. спојнице за олук. Обрачун по мˈ. | мˈ | 50,00 |  |  |
| 2. | Извршити испоруку и монтажу на стубовима траке Фе/Зн 20x3мм за одвод од крова до мерног споја. Обрачун по мˈ. | мˈ | 35,00 |  |  |
| 3. | Извршити испоруку и монтажу на зиду од мерног споја до темељног уземљивача траке Фе/Зн 25x4мм . Траку заштитити антикорозивним премазом. Обрачун по мˈ. | мˈ | 20,00 |  |  |
| 4. | Извршити испоруку и монтажу мерног споја стандардне изведбе СРПС.Н.Б4.932 у лименом ормарићу СРПС.Н.Б4.932 у лименом ормарићу СРПС.Н.Б4.912 урађеног у фасаду објекта на висини 1,7 м од коте терена. Обрачун по ком. | ком | 4,00 |  |  |
| 5. | Извршити испоруку и монтажу траке Фе/Зн 25x4 мм. За спајање олука на темељни уземљивач. | мˈ | 20,00 |  |  |
| 6. | Извршити спајање металних делова на крову као и великих металних маса у тавану објекта, са громобранскоминсталацијом. Повезивање извести траком Фе/Зн 20x3мм. Спајање извести лемљењем, заваривањем или укрснимкомадом. | мˈ | 10,00 |  |  |
| 7. | Извршити мерење отпора уземљења, израда ревизионе књиге и израда атеста. | пауш. |  |  |  |
| **УКУПНО:** |  |
| **УКУПНО Ц. ЕЛЕКТ. ИНСТАЛАЦИЈЕ:** |  |
| **Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А** |
| **А.** | **АРХИТЕКТОНСКО - ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ** |  |
| **Б.** | **ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА** |  |
| **Ц.** | **ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ** |  |
| **УКУПНО без ПДВ-А** |  |
| **ИЗНОС ПДВ-а** |  |
| **УКУПНО са ПДВ-ом** |  |

 У цену су урачунати сви пратећи трошкови које понуђач може имати током реализације уговора.

 **ПОНУЂАЧ**

Датум и место: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ МП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (потпис и печат овлашћеног лица)

### *Образац бр. 3*

###

### ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

 У складу са чланом 88. став 1. Закона, у отвореном поступку јавне набавке извођења радова на реконструкцији објекта у МЗ Сенаја - I фаза, OП-ЈН бр. 3.14/2019, понуђач доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Врста трошка** | **Износ без ПДВ-а** | **Износ са ПДВ-ом** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА:** |  |  |

 **ПОНУЂАЧ**

Датум и место: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ МП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (потпис и печат овлашћеног лица)

**Упутство за попуњавање:** Понуђач попуњава образац о трошковима које има приликом састављања понуде. Колоне за које нема трошкове прецртава.

|  |
| --- |
| ***Напомена:*** *достављање овог обрасца није обавезно. Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.* |

### *Образац бр. 4*

###

### ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

 У складу са чланом 26. Закона под пуном материјалном и кривичном одговорношћу дајем следећу:

**ИЗЈАВУ**

**О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ**

 Потврђујем да сам понуду у отвореном поступку јавне набавке извођења радова на реконструкцији објекта у МЗ Сенаја - I фаза, OП-ЈН бр. 3.14/2019, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

 **ПОНУЂАЧ**

Датум и место: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ МП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (потпис и печат овлашћеног лица)

|  |
| --- |
| ***Напомена:*** *услучају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.**Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди даје понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције.* *Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.****Уколико понуду подноси група понуђача,*** *Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђачаиз групе понуђача и оверена печатом.* |

###  *Образац бр. 5*

### ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ДА ЈЕ ПОНУЂАЧ ПОШТОВАО ОБАВЕЗЕ КОЈЕ

### ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА ЗАШТИТЕ НА РАДУ

 У складу са чланом 75. став 2. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу дајем следећу:

**И З Ј А В У**

 Потврђујем да сам поштовао је обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и и да немам забарану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде, а у отвореном поступку јавне набавке извођења радова на реконструкцији објекта у МЗ Сенаја - I фаза, OП-ЈН бр. 3.14/2019.

 **ПОНУЂАЧ**

Датум и место: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ МП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (потпис и печат овлашћеног лица)

|  |
| --- |
| ***Напомена:*** *Уколико понуду подноси група понуђача,**Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђачаиз групе понуђача и оверена печатом.* |

 *Образац бр. 6*

### ОБРАЗАЦ УЧЕШЋА ПОДИЗВОЂАЧА

У отвореном поступку јавне набавке извођења радова на реконструкцији објекта у МЗ Сенаја - I фаза, OП-ЈН бр. 3.14/2019:

 1) У понуди учествује подизвођач \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 (име подизвођача)

 2) У укупној вредности понуде за јавну набавку учествује у вршењу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ што износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_% вредности понуде;

 3) Део набавке који се врши преко подизвођача \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Место и датум\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 **ПОДИЗВОЂАЧ** **ПОНУЂАЧ**

МП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ МП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (потпис и печат овлашћеног лица) (потпис и печат овлашћеног лица)

***Напомена:***

*Образац попуњава само понуђач који учествује са подизвођачима.*

*Образац се попуњава под пуном материјалном и кривичном одговорношћу.*

*Ако има више подизвођача образац се мора фотокопирати и попунити и потписати за сваког подизвођача посебно.*

**VI - МОДЕЛ УГОВОРА**

**О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ**

**ОБЈЕКТА У МЗ СЕНАЈА - I ФАЗА**

Овај уговор је закључен између:

 1. Градске општине Младеновац, ул. Јанка Катића бр. 6, 11400 Младеновац, ПИБ: 102152909, Матични број: 07049234, коју заступа председник градске општине Младеновац Владан Глишић (у даљем тексту: Наручилац)

2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ из \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ул. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

бр. \_\_\_, ПИБ: \_\_\_\_ , матични број: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, кога заступа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (у даљем тексту: Извођач радова)

 који наступа са понуђачима из групе понуђача / са подизвођачима\*\*:

а)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

б)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*\*\*понуђач који учествује у групи понуђача прецртати „са подизвођачима“, а ако наступа са подизвођачима прецртати „са понуђачима из групе понуђача“.*

**КОНСТАТАЦИЈЕ**

Члан 1.

 Уговорне стране сагласно констатују:

- да је Наручилац, сагласно Закону о јавним набавкама, спровео отворен поступак јавне набавке извођења радова на реконструкцији објекта у МЗ Сенаја - I фаза, OП-ЈН бр. 3.14/2019;

- да је Извођач радова доставио Понуду број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/2019 од \_\_.\_\_.2019. године, заведена код Наручиоца под бр. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /2019 од \_\_.\_\_.2019. године, која чини саставни део овог уговора (у даљем тексту: Понуда Извођача радова);

- да је Наручилац донео Одлуку о додели уговора бр. 03.10.404-103/2019 од \_\_.\_\_.2019. године, којом је доделио уговор Извођачу радова.

**ПРЕДМЕТ**

Члан 2.

 Наручилац уступа, а Извођач радова прихвата да изведе радове на реконструкцији објекта у МЗ Сенаја - I фаза, у свему према Понуди Извођача радова, техничким карактеристикама предмета и условима из конкурсне документације.

 Извођач радова се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе према прописима, стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета који важе за ову врсту радова.

**ЦЕНА**

Члан 3.

 Вредност радова из члана 2. овог уговора износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара без ПДВ-а.

 Износ ПДВ-а по стопи од 20% биће интерно обрачунат и плаћен од стране Наручиоца у складу са чланом 10. став 2. тачка 3) Закона о порезу на додату вредност.

 Тачна вредност свих радова утврдиће се на основу стварно изведених количина радова, а обрачун грађевинских радова са јединичним ценама из прихваћене Понуде Извођача радова.

 Јединачне цене дате у понуди су фиксне. Странке овим уговором искључују сваку могућност повећања фиксно уговорених јединичних цена.

**НАЧИН ПЛАЋАЊА**

Члан 4.

 Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши на следећи начин:

- без аванса, по испостављању привремених, односно окончане ситуацијe изведених радова, сачињеним на основу оверене грађевинске књиге и дневника изведених радова и јединичних цена из Понуде Извођача радова, у року од 20 дана од дана доставе уредних ситуација.

 Привременим ситуацијама Извођач радова може фактурисати максимално 90% укупног износа уговорених радова без ПДВ-а.

 Комплетну документацији неопходну за оверу окончане ситуације, односно листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију, Извођач радова доставља стручном надзору који ту документацију чува до примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што Извођач радова признаје без права приговора.

 Наручилац је дужан да уплату изврши на рачун Извођача радова број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ отворен код \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ банке.

**РОК ИЗВРШЕЊА**

Члан 5.

 Извођач радова се обавезује да радове из члана 2. овог уговора заврши у року од 60 радних дана, све рачунајући од дана увођења у посао који се констатује уписом у грађевински дневник.

 Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности наручиоца.

 Извођач радова има право на продужење рока у случају када је ванредним околностима које се нису могле предвидети ( поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.) спречен да радове изведе у предвиђеном року.

 Наручилац, на предлог Надзорног органа, одлучује да ли ће и за колико продужити рок за завршетак радова у року од 5 дана од дана када је Извођач радова затражио од Наручиоца да одлучи о продужењу рока. Уколико Извођач радова пропусти да достави благовремено упозорење о кашњењу или не сарађује у смислу решавања овог кашњења, кашњење изазвано овим пропустом се неће разматрати приликом одређивања новог рока за завршетак радова.

 Захтев за продужење рока за извршење радова, Извођач радова писмено подноси Наручиоцу у року од једног дана од сазнања за околност, а најкасније десет дана пре истека коначног рока за завршетак радова. Уговорени рок је продужен када уговорене стране о томе постигну писмени споразум и закључе анекс уговора.

 У случају да Извођач радова касни, обавезан је да уведе у рад више извршилаца и опреме, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.

 Ако Извођач радова падне у доцњу са извршењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су наступиле у време доцње.

**УГОВОРНА КАЗНА**

Члан 6.

 Уколико Извођач радова не заврши радове у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини 2 ‰ (два промила) од укупно уговорене вредности без ПДВ-а, за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ не може бити већи од 10 % (десет процената) од уговорене вредности без ПДВ-а.

 Наплата уговорне казне ће се извршити умањењем у окончаној ситуацији.

 Ако је штета коју је претрпео Наручилац услед неуредног или неблаговременог испуњења уговорних обавеза Извођача радова већа од уговорне казне, наручилац ће захтевати, поред уговорне казне, накнаду штете која прелази износ уговорне казне и има право да, након писменог обавештења Извођача радова, о стварно насталој штети уради следеће:

 - активира меницу за добро извршење посла;

 - раскине уговор.

**ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА**

Члан 7.

 Наручилац се обавезује:

 - да у року од 10 дана од дана закључења уговора уведе Извођача радова у посао;

 -да извести Извођача радова о стручном лицу које врши надзор и достави му решење о одређивању стручног надзора;

 - да редовно оверава грађевинску књигу и грађевински дневник;

 - да Извођачу радова омогући несметан приступ локацији;

 - да изврши уплате сходно члану 4.овог уговора.

**ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА РАДОВА**

Члан 8.

 Обавезе Извођача радова су:

 - да радове из члана 2.овог уговора изведе у складу са прописима, стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета који важе за ову врсту радова и у складу са Понудом извођача;

 - да пре почетка извођења радова Наручиоцу достави решење о именовању одговорног извођача;

 - да радове изведе својом радном снагом, опремом и материјалом, да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног материјала и опреме потребне за извођење предметних радова;

 - да за укупно уграђени материјал достави атесте који се захтевају по важећим прописима и доказнице о уграђеним количинама материјала (отпремнице и др.), а уколико Наручилац утврди да уграђени материјал не одговара стандардима, забраниће употребу истог;

 - да благовремено о свом трошку предузме све мере да се градилиште организује на начин којим се омогући несметан прилаз и пролаз, и по потреби осветли место где се радови изводе;

 - да осигура безбедност свих лица на градилишту, тако да се Наручилац ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова наручиоцу;

 - да спроводи и строго се придржава мера безбедности и здравља на раду и противпожарне заштите на градилишту;

 - да поступи по свим основаним примедбама и захтевима наручиоца датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку изврши поправку или поново извршење радова, замену набављеног или уграђеног материјала или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова;

 - да редовно води грађевински дневник и грађевинску књигу и обезбеђује књигу инспекције;

 - да омогући наручиоцу сталан надзор над извршењем радова и контролу количине и квалитета употребљеног материјала;

 -да предузме мере за заштиту комуналних објеката, електричне мреже у складу са природом и важношћу објеката и уколико дође до оштећења истих дужан је да одмах о свом трошку изврши оправку;

 -да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да отклањању недостатака у гарантном року за извршене радове Извршилац мора да приступи у року од 5 дана по пријему писаног позива од стране Наручиоца.

 - да по завршетку радова уклони преостали материјал, опрему, средства које је користио у току рада и очисти градилиште.

**ОСИГУРАЊЕ**

Члан 9.

 Извођач радова је дужан да осигура радове, раднике, материјал и опрему од уобичајних ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи) и достави Наручиоцу на дан увођења у посао, полису осигурања, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова.

 Извођач радова је такође дужан да на дан увођења у посао, достави Наручиоцу полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова, у свему према важећим законским прописима.

 Уколико се рок за извођење радова продужи, извођач радова је дужан да достави, пре истека уговореног рока, полисе осигурања из става 1. и 2. овог члана, са новим периодом осигурања.

**ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ**

Члан 10.

Извођач радова се обавезује да на дан потписивања уговора достави средство обезбеђења:

 - **за добро извршење посла** бланко сопствену меницу (соло меницу) регистровану, уредно оверену и потписану од стране овлашћеног лица и менично овлашћење у висини од 10% укупне вредности уговора без ПДВ-а, са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“ на име доброг извршења посла и картон депонованих потписа који је издат од стране пословне банке.

 Меница за добро извршење посла мора да важи још 30 (тридесет) дана од дана истека рока за коначно извршење свих уговорених обавеза, односно уговора о јавној набавци.

 Извођач радова се обавезује да на дан примопредаје радова достави гаранцију **за отклањање недостатака у гарантном року** и то бланко сопствену меницу (соло меницу) регистровану, уредно оверену и потписану од стране овлашћеног лица и менично овлашћење у висини од 10% укупне вредности уговора без ПДВ-а, са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“ на име отклањања недостатака у гарантном року и картон депонованих потписа који је издат од стране пословне банке.

 Меница за отклањање недостатака у гарантном року мора да важи још 10 (десет) дана од дана истека гарантног рока.

**ГАРАНТНИ РОК**

Члан 11.

 Извођач радова за квалитет изведених радова гарантује у трајању од 2 (две) године, рачунајући од дана извршене примопредаје извршених радова.

 Извођач радова је дужан да у току гарантног рока, на први писани позив наручиоца, отклони о свом трошку све грешке које се односе на уговорени квалитет извршених радова, уграђени материјал, а који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима.

 Ако Извођач радова не приступи извршењу својих обавеза из претходног става у року од 5 дана по пријему писаног позива од стране Наручиоца, Наручилац је овлашћен да за отклањање грешке ангажује друго правно или физичко лице, на терет Извођача радова.

**ПРИМОПРЕДАЈА ИЗВРШЕНИХ РАДОВА**

Члан 12.

 Извођач радова по завршетку радова који су предмет овог уговора обавештава наручиоца и надзорни орган да су радови извршени, а дан завршетка уписује се у грађевински дневник.

 Примопредаја радова биће извршена записнички од стране комисије за пријем радова Наручиоца и Извођача радова, у року од пет дана од дана пријема захтева Извођача, уз сагласност стручног надзора. Записник о примопредаји радова потписују чланови комисије за пријем радова и представник Извођача радова.

 Извођач радова се обавезује да ће отклонити све евентуалне недостатке констатоване комисијским записником о прегледу и пријему у примереном року који му одреди Наручилац.

 Уколико наведене грешке Извођач радова не почне да отклања у року од 5 дана и ако их не отклони у примереном року који му је одредио Наручилац, Наручилац има право да наплати меницу за добро извршење посла.

 Уколико извођач радова не отклони у примереном року недостатке који су утврђени приликом пријема изведених радова, наручилац ће на терет извођача отклањање недостатака уступити трећем лицу. При томе је наручилац дужан да поступа као добар привредник.

**ОДШТЕТА**

Члан 13.

 Извођач радова је дужан да накнади штету коју он или његови радници начине приликом извршења радова на објектима и инсталацијама, као и штету коју причине трећим лицима.

 Извођач радова је дужан да обезбеди Наручиоца од свих губитака и потраживања због повреда или штета нанетих било ком лицу или имовини, који могу да се појаве при извођењу радова и накнадиће му штету за сва потраживања, трошкове и издатке настале по том основу.

**ВИШКОВИ И МАЊКОВИ РАДОВА**

Члан 14.

 Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова Извођач радова је дужан да застане са том врстом радова и писмено обавести стручни надзор Наручиоца.

 Извођач радова се обавезује да све вишкове радова изведе по уговореним јединичним ценама, по добијању сагласности Наручиоца и након закључења анекса овог уговора.

 Извођач радова је у обавези да достави Наручиоцу, преко надзорног органа, преглед вишкова и мањкова радова са количинама и уговореним јединичним ценама. Надзорни орган је у обавези да провери основаност истог, описе позиција и количине и достави мишљење са образложењем Наручиоцу, на сагласност.

 Након усвајања мишљења надзорног органа, Наручилац ће закључити анекс уговора са Извођачем радова, а пре коначног обрачуна, односно испостављања окончане ситуације.

 Извођач радова се обавезује да на дан потписивања анекса, преда Наручиоцу средство финансијског обезбеђења (меницу) за вредност радова који се уговарају анексом.

**НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ**

Члан 15.

 Извођач радова је у обавези да одмах по уоченој потреби за извођењем непредвиђених радова, а пре извођења истих, преко надзорног органа, достави Наручиоцу захтев за извођење непредвиђених радова са предмером и предрачуном, који мора да садржи:

 - предмер и предрачун неуговорених непредвиђених радова са раздвојеним јединичним ценама за материјал и рад, оверен од стране надзорног органа;

 - детаљне анализе цена за неуговорене позиције радова. Анализе цена непредвиђених радова из допунских понуда раде се на основу следећих елемената:

 а) обрачун трошкова рада на бази вредности просечног бруто норма часа, утврђеног на бази просечне бруто зараде по запосленом у Републици Србији у области грађевинарства за квартал који претходи периоду израде понуде за неуговорене радове, на основу званично објављених података Републичког завода за статистику (последњи објављени). Евентуални додатни корективни елементи који би могли да утичу на повећање бруто норма часа, неће бити узети у обзир приликом утврђивања његове вредности;

 б) обрачун трошкова материјала на бази тржишних цена материјала, опреме, енергената и др. у периоду израде понуде за неуговорене радове.

 Надзорни орган проверава основаност потребе за извођењем непредвиђених радова, врши контролу предмера и предрачуна непредвиђених радова, описа позиција и количина и своје мишљење, односно детаљно образложење, доставља Наручиоцу, најкасније у року од 10 дана од дана пријема, ради покретања процедуре за уговарање непрдвиђених радова по члану 36. Закона о јавним набавкама (преговарачки поступак), а након добијања позитивног мишљења Управе за јавне набавке о основаности примене преговарачког поступка у конкретном случају.

 У преговарачком поступку Извођач радова је у обавези да достави понуду за додатне радове (непредвиђене радове). Након усвајања понуде за додатне (непредвиђене радове) од стране Наручица и закључивања анекса уговора, Извођач радова се обавезује да на дан потписивања анекса, преда Наручиоцу средство финансијског обезбеђења (меницу) за вредност уговорених непредвиђених радова.

 Испуњењем услова из претходног става, Извођач радова стиче услов да започне извођење уговорених непредвиђених радова, као и на наплату истих, када их изведе.

 Извођач радова је дужан да приступи извођењу хитних непредвиђених радова и пре закључења анекса о њиховом извођењу, уз сагласност надзорног органа уписом у грађевински дневник, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су вандредни и неочекиваним догађајима (клизиште, појава воде, и сл.), који се нису могли предвидети у току израде пројектне докуметације.

 Извођач радова и надзорни орган су дужни да, одмах по наступању ванредних и неочекиваних догађаја, усмено обавесте Наручиоца, а писмено у року од 24 сата од наступања наведених околности.

 Наручилац ће, по добијању обавештења од стране Извођача радова и надзорног органа, приступити уговарању наведених радова у складу са овим чланом уговора, а након добијања позитивног мишљења Управе за јавне набавке о основаности примене преговарачког поступка.

Члан 16.

 Извођач радова је дужан да, до коначног обрачуна изведених радова, уговори све непредвиђене радове, као и вишкове и мањкове радова, у складу са чланом 14. и 15. овог уговора.

**РАСКИД УГОВОРА**

Члан 17.

 Наручилац иа право на једнострани раскид уговора у следећим случајевима:

 -ако Извођач радова одустане од уговора,

 -ако Извођач радова одбије да потпише записник о увођењу у посао;

 -ако Извођач радова без оправданог разлога пропусти да почне радове или задржава напредовање радова и у року од 5 дана пошто је добио у писаној форми од Наручиоца упозорење да настави;

 -ако Извођач радова у року од 5 дана не поступи по налогу надзорног органа да отклони неки уочени недостатак што утиче на правилно извођење радова или рок извођења;

 -ако је Извођач радова, упркос претходним упозорењима Наручиоца у писаној форми, пропустио да изведе радове у складу са уговом или стално или свесно занемарује да изврши своје обавезе по овом уговору;

 - ако је Извођач радова увео подизвођача без сагласности Наручиоца;

 - ако Извођач радова уграђује материјал који нема одговарајући квалитет или радове из овог уговора изводи неквалитетно;

 -у свим другим случајевима када Извођач радова не испуњава своје обавезе у складу са уговором и признатим и утврђеним правилима која се односе на конкретне радове.

 Извођач радова има право на раскид уговора ако се Наручилац не придржава обавеза дефинисаних у овом уговору.

 Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној страни и са отказним роком од 10 дана од дана достављања изјаве. Изјава мора да садржи основ за раскид уговора.

 У случају раскида уговора Извођач радова је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања, да Наручиоцу преда преглед стварно изведених радова до дана раскида уговора, потписан од стране одговорног извођача радова и надзорног органа.

 У случају раскида уговора због кривице Наручиоца, Наручилац је дужан да извођачу плати изведене радове до дана обавештења о раскиду уговора.

**ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ**

Члан 18.

 Све евентуалне спорове који настане у извршењу овог уговора стране ће настојати да реше споразумно, а у случају спора надлежан је Привредни суд у Београду.

Члан 19.

 За све што овим уговором није посебно регулисано примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи, као и други позитивно-правни прописи који регулишу ову област.

 Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, по три за сваку уговорну страну.

 ЗА ИЗВОЂАЧА РАДОВА ЗА НАРУЧИОЦА

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Председник градске општине Младеновац

 Владан Глишић

*НАПОМЕНА*: *Модел уговора понуђач ће попунити, потписати и овери печатом, чиме потврђује да је сагласан са садржином модела уговора. Уколико понуђач подноси заједничку понуду, односно понуду са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи. У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да модел уговора потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом модел уговора.*

**VII - УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ**

 Понуђачи морају испуњавати све услове за учешће у поступку јавне набавке одређене Законом, а понуду припремају и подносе у складу са конкурсном документацијом и позивом. У супротном, понуда се одбија.

 **1. Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена**

 Понуда мора бити сачињена на српском језику.

 **2. Начин подношења понуде**

 Понуђач подноси понуду непосредно или путем поште у запечаћеној коверти, тако да се може проверити да ли је коверта отварана или не.

 У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

 Понуда са доказима о испуњености услова из конкурсне документације се доставља непосредно или путем поште, на адресу: **Градска општина Младеновац, ул. Јанка Катића бр. 6, 11400 Младеновац, Комисија за јавну набавку са назнаком: „Понуда за јавну набавку извођења радова на реконструкцији објекта у МЗ Сенаја - I фаза, OП-ЈН бр. 3.14/2019 - НЕ ОТВАРАТИ“.**

 На полеђини коверте мора бити исписан тачан назив и адреса понуђача.

 У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

 Рок за доставу понуде је дефинисан у Позиву за подношење понуда који је објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца дана **28.11.2019. године**.

 Без обзира на начин доставе понуде, мора се обезбедити да иста стигне Наручиоцу до назначеног датума и часа у овој конкурсној документацији, односно понуда је благовремена ако стигне код Наручиоца до **30.12.2019. године до 12,00** **часова.**

 Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом и вратиће се неотворена Понуђачу.

 **Отварање понуда**

Отварање понуда се спроводи одмах након истека рока за подношење понуда, односно истог дана **30.12.2019. године у 12,15** **часова.**

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.

У поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени представници понуђача.

**Партије**

 Предметна јавна набавка није обликована у више посебних истоветних целина (партија).

 **Понуда са варијантама**

 Понуде са варијантама нису дозвољене.

 **3. Измене, допуне и опозив понуде**

 У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду. У том случају понуђач ће измену, допуну или опозив понуде доставити у запечаћеној коверти, уз назнаку да се ради о измени, допуни или опозиву понуде. У случају измене, допуне или опозива понуде на коверти навести: **“Измене, допуне или опозив понуде за јавну набавку извођења радова на реконструкцији објекта у МЗ Сенаја - I фаза, ОП-ЈН бр. 3.14/2019 - НЕ ОТВАРАТИ“**

 На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

 У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

 По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

 **4. Учествовање у заједничкој понуди или као подизвођач**

 Понуђач подноси само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

 **5. Подизвођач**

 У случају да понуђач наступа са подизвођачем потребно је да у својој понуди наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу (који не сме бити већи од 50% од укупне вредности јавне набавке) и део набавке који ће извршити преко подизвођача.

 Понуђач наводи проценат од укупне вредности јавне набавке на Обрасцу бр. 6.

 Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона, исто као и за понуђача.

 **6. Заједничка понуда**

 Понуду може поднети група понуђача.

 Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити **споразум** којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи податке из члана 81. став 4. тач. 1. - 2. Закона, и то:

* податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и
* опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

 Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у конкурсној документацији, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.

 Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

 Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

 Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

 Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

 Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове из члана 75. став 1 тачка 1) до 4) Закона, што се доказује достављањем доказа из члана 77. Закона, а додатне услове из члана 76. Закона испуњавају заједно.

 **7. Цена, начин и услови плаћања**

Цена мора бити изражена у динарима, без пореза на додату вредност са свим трошковима.

 Јединичне цене су фиксне и не могу се мењати током трајања уговора.

 Плаћање се врши на следећи начин:

- без аванса, по испостављању привремених, односно окончане ситуацијe изведених радова, сачињеним на основу оверене грађевинске књиге и дневника изведених радова и јединичних цена из Понуде Извођача радова, у року од 20 дана од дана доставе уредних ситуација.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

 **8. Рок извођења радова**

 Рок извођења радова је 60 радних дана од дана увођења у посао од стране Наручиоца.

 **9. Рок важења понуде**

 Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

 У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена.

 У случају истека рока важења понуде, Наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

 Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

 **10. Финансијско обезбеђење**

Понуђач је у обавези да на дан потписивања уговора, преда Наручиоцу:

**- за добро извршење** посла оригинал бланко сопствену меницу (соло меницу) регистровану, уредно оверену и потписану од стране овлашћеног лица и менично овлашћење у висини од 10% укупне вредности уговора без ПДВ-а, са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“ и картон депонованих потписа који је издат од стране пословне банке.

Меница за добро извршење посла мора да важи још 30 (тридесет) дана од дана истека рока за коначно извршење свих уговорених обавеза, односно уговора о јавној набавци.

Овлашћење за попуњавање менице мора бити потписано и оверено, сагласно важећем Закону о платном промету.

 Понуђач је у обавези да на дан примопредаје радова достави гаранцију **за отклањање недостатака у гарантном року** и то:

 - бланко сопствену меницу (соло меницу) регистровану, уредно оверену и потписану од стране овлашћеног лица и менично овлашћење у висини од 10% укупне вредности уговора без ПДВ-а, са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“ на име отклањања недостатака у гарантном року и картон депонованих потписа који је издат од стране пословне банке.

Меница за отклањање недостатака у гарантном року мора да важи још 10 (десет) дана од дана истека гарантног рока.

Овлашћење за попуњавање менице мора бити потписано и оверено, сагласно важећем Закону о платном промету.

 **11. Осигурање радова**

 Изабрани понуђач (извођач радова) је дужан да осигура радове, раднике, материјал и опрему од уобичајених ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи) и достави Наручиоцу полису осигурања, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова.

 Изабрани понуђач (извођач радова) је такође дужан да достави Наручиоцу полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова, у свему према важећим прописима.

 Уколико се рок за извођење радова продужи, изабрани понуђач (извођач радова) је дужан да достави, пре истека уговореног рока, полисе осигурања са новим периодом осигурања.

 **12. Тражење додатних информација и појашњења од стране понуђача**

 Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца, електронске поште на e-mail *npetrovic@mladenovac.rs* или факсом на број 011/8230-145, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

 Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

 Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом "Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације у везинабавке извођења радова на реконструкцији објекта МЗ Сенаја, ОП-ЈН бр. 3.14/2019".

 **13.** **Измене и допуне конкурсне документације**

 Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

 Измене и допуне конкурсне документације представљају њен саставни део.

 Измене и допуне конкурсне документације се објављују на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

 По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

 **14. Тражење додатних обавештења од понуђача после отварања понуде**

 После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

 Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

 Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

 У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

 Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

 **15.** **Коришћење патента и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица**

 Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

 **16. Подношење захтева за заштиту права понуђача**

 Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог закона.

 Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail *npetrovic@mladenovac.rs*, факсом на број 011/8230-145или препорученом пошиљком са повратницом.

 Уз захтев за заштиту права се обавезно доставља и доказ о уплати таксе у износу од 120.000,00 динара у складу са чланом 156. Закона.

 Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.

 Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне докуменатације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио, све у складу са чланом 149. став 3. Закона.

 Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме три дана пре истека рока за подношење понуда, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда, све у складу са чланом 149. став 4. Закона.

 После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

 Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из члана 149. став 3. и 4. Закона, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

 Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

 Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.

 **17. Обавештење о року закључења уговора**

 Уговор ће бити достављен понуђачу у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права на одлуку о додели уговора.

 Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор, наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

 Наручилац може и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права закључити уговор о јавној набавци ако је поднета само једна понуда, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

 **18. Трошкови припремања понуде**

 Понуђач може у оквиру понуде да достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуда. Понуђач може тражити надокнаду трошкова поступка само ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. Трошкове које понуђач има приликом састављања понуде понуђач исказује на Образцу број 3.

 **19.** **Увид у документацију**

 Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне набавке после доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка, о чему може поднети писмени захтев Наручиоцу. Наручилац је дужан да подносиоцу захтева омогући увид у документацију и копирање из поступка, о његовом трошку, у року од два дана од пријема писаног захтева.

**20. Употреба печата**

Понуђачи нису у обавези да приликом сачињавања понуда у поступцима јавних набавки употребљавају печат сагласно одредбама Закона о изменама и допунама Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, број 95/2018).